**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

Znak sprawy: **PN 18/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **jm.** | **Szacunkowa ilość** | **Ilość prawa opcji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sarkofag drewniany, wieko trumny profilowane sześciokątne, płaskie, podwyższone zachodzące na dno trumny, na wieku krzyż drewniany z plastikowym wizerunkiem Pana Jezusa, 2 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki lub z koronką wypuszczona na zewnątrz – wzór trumny przedstawiony na rysunku technicznym nr 3. | szt. | 70 | 20 |
| 2 | Sarkofag drewniany, wieko trumny profilowane sześciokątne, płaskie podwyższone, u podstawy podwyższenia ozdobny profil w kształcie warkocza , zachodzące na dno trumny, na wieku krzyż drewniany z plastikowym wizerunkiem Pana Jezusa, 2 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki lub z koronką wypuszczona na zewnątrz – wzór trumny przedstawiony na rysunku technicznym nr 4. | szt. | 70 | 20 |
| 3 | Sarkofag drewniany, wieko trumny profilowane ośmiokątne, płaskie, podwyższone, na podwyższeniu ozdobny profil w kształcie warkocza, zachodzące na dno trumny, na wieku krzyż drewniany z plastikowym wizerunkiem Pana Jezusa, 4 szt. zakrętek metalowych, 4 szt. uchwytów metalizowanych, bez koronki lub z koronką wypuszczona na zewnątrz – wzór trumny przedstawiony na rysunku technicznym nr 5. | szt. | 70 | 20 |
| 4 | Trumna drewniana kremacyjna wykonana z drzewa miękkiego liściastego, bez elementów metalowych, bez malowania i lakierowania | szt. | 4 | 6 |
| 5 | Trumna drewniana do pochowania dziecka | szt. | 10 | 10 |

Zastrzega się, że przy odbiorze towaru Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zgodność dostarczonego przez Wykonawcę asortymentu z opisem przedstawiony w SIWZ. Jakakolwiek niezgodność pomiędzy zamawiającym przez Zamawiającego, a dostarczonym przez Wykonawcę towarem spowoduje odmowę jego przyjęcia. Jednocześnie termin wykonania zamówienia, czyli dostaw towarów zgodnych z opisem zawartym w SIWZ nie zostanie przedłużony.

Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego łącznie z rozładowaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, w zależności od potrzeb, sukcesywnie, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do wartości wskazanych ww. tabeli, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, jakie zaistnieją w roku 2020, a na które Zamawiający nie a wpływu.

**Parametry techniczne:**

**a) wykonanie:**

Wszystkie trumny muszą:

- być wykonane z drzewa litego suchego, liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, klasy I o grubości minimum 25 mm podanego pełnej obróbce stolarskiej, krawędzie elementów zaokrąglone – zgodnie z złożonym zamówieniem, posiadać dno i boki pokryte materiałem nieprzepuszczalnym dla płynów oraz warstwę płynnochłonną z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm. Zmawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej;

- posiadać wybicie trumny materiałem atłasowym, pikowane oraz wkład z poduszką z warstwą materiału chłonnego;

- posiadać krzyż estetycznie dopasowany do rodzaju i kształtu trumny, w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym;

- posiadać zakrętki do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów oraz podkładki pod zakrętki, w kolorze złotym srebrnym lub miedzianym;

- posiadać dno i ścianki nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko;

- posiadać powierzchnie zewnętrzne malowane minimum trzykrotnie metoda natryskową w kolorach: dąb naturalnym dąb rustykalny, orzech jasny, orzech średni , orzech ciemny; oraz wykończenie powłoki lakierniczej: matowe, połysk, wysoki połysk.

Wybór sposobu wykończenia oraz koloru powłoki lakierniczej dokonuje Zamawiający w trakcie składania zamówienia. Zmiana zabarwień trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzyków, odprysków i nierówności oraz w wykończeniach. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych Muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, nie może posiadać żadnych szczelin.

**b) wymiary wewnętrzny trumny:**

Standardowa trumna ma wymiar wewnętrzny:

- długość: 180 cm, 190 cm, 200 cm (odpowiedni rozmiar będzie wskazywany w momencie zamówienia)

- szerokość; 65 cm – 70 cm,

- wysokość: 55 cm.

**c) zamówienia niestandardowe:**

Zamawiający zastrzega obie możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe, wymiarach np.: dłuższych, szerszych, w zależności od indywidualnych zamówień klienta. Realizacja takiego zamówienia ma być wykonana w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie może być złożone w formie telefonicznej, mailowej lub faksem. Minimalna wielkość dostawy trumien niestandardowych – 1 szt.